{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Содержание","Видеорегистраторы NVR","IP-камеры Performance","Монтажные аксессуары для камер"],"not_rendered":{"charts":0,"images":43,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Содержание","index":0,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,5,8,10],[9,5,9,10]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Где купить:"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тел.: +7 (495) 787-33-42"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E-mail: armosystems@armo.ru"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"www.armosystems.ru "]
[null,null,null,null,null,"ПРАЙС-ЛИСТ"]
[null,null,null,null,null,"HONEYWELL PERFORMANCE"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Актуален: c 01.03.2019"]

{"sheet":"Видеорегистраторы NVR","index":1,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Фото","Артикул","Описание","РРЦ с НДС","Гарантия"]
[null,null,"Сетевые видеорегистраторы Performance NVR"]
[null,null,"Сетевые видеорегистраторы 3-й серии Performance NVR"]
[null,"HEN04103","4-канальный NVR, поддержка кодека H.265, поддержка камер с разрешением до 8 Мп (4K), суммарная скорость записи 120 кадров/с при разрешении 4K, возможность установки 2 дисков SATA (диски не входят в комплект поставки), 4 порта с поддержкой PoE",354,"3 года"]
[null,"HEN08103","8-канальный NVR, поддержка кодека H.265, поддержка камер с разрешением до 8 Мп (4K), суммарная скорость записи 240 кадров/с при разрешении 4K, возможность установки 2 дисков SATA (диски не входят в комплект поставки), 8 портов с поддержкой PoE",456,"3 года"]
[null,"HEN16103","16-канальный NVR, поддержка кодека H.265, поддержка камер с разрешением до 8 Мп (4K), суммарная скорость записи 480 кадров/с при разрешении 4K, возможность установки 2 дисков SATA (диски не входят в комплект поставки), 16 портов с поддержкой PoE",522,"3 года"]
[null,null,"Сетевые видеорегистраторы 4-й серии Performance NVR "]
[null,"HEN08104","8-канальный NVR, поддержка кодека H.265, поддержка камер с разрешением до 12 Мп (4K), суммарная скорость записи 240 кадров/с при разрешении 4K, возможность установки 2 дисков SATA (диски не входят в комплект поставки), 8 портов с поддержкой PoE",480,"3 года"]
[null,"HEN16104","16-канальный NVR, поддержка кодека H.265, поддержка камер с разрешением до 12 Мп (4K), суммарная скорость записи 480 кадров/с при разрешении 4K, возможность установки 2 дисков SATA (диски не входят в комплект поставки), 16 портов с поддержкой PoE",540,"3 года"]
[null,"HEN32104","32-канальный NVR, поддержка кодека H.265, поддержка камер с разрешением до 12 Мп (4K), суммарная скорость записи 960 кадров/с при разрешении 4K, возможность установки 2 дисков SATA (диски не входят в комплект поставки), 16 портов с поддержкой PoE",612,"3 года"]
[null,"HEN16204","16-канальный NVR, поддержка кодека H.265, поддержка камер с разрешением до 12 Мп (4K), суммарная скорость записи 480 кадров/с при разрешении 4K, возможность установки 4 дисков SATA (диски не входят в комплект поставки), 16 портов с поддержкой PoE",804,"3 года"]
[null,"HEN32204","32-канальный NVR, поддержка кодека H.265, поддержка камер с разрешением до 12 Мп (4K), суммарная скорость записи 960 кадров/с при разрешении 4K, возможность установки 4 дисков SATA (диски не входят в комплект поставки), 16 портов с поддержкой PoE",888,"3 года"]
[null,"HEN64204","64-канальный NVR, поддержка кодека H.265, поддержка камер с разрешением до 12 Мп (4K), суммарная скорость записи 1920 кадров/с при разрешении 4K, возможность установки 4 дисков SATA (диски не входят в комплект поставки), 16 портов с поддержкой PoE",948,"3 года"]
[null,"HEN16304","16-канальный NVR, поддержка кодека H.265, поддержка камер с разрешением до 12 Мп (4K), суммарная скорость записи 480 кадров/с при разрешении 4K, возможность установки 8 дисков SATA (диски не входят в комплект поставки), 16 портов с поддержкой PoE",1080,"3 года"]
[null,"HEN32304","32-канальный NVR, поддержка кодека H.265, поддержка камер с разрешением до 12 Мп (4K), суммарная скорость записи 960 кадров/с при разрешении 4K, возможность установки 8 дисков SATA (диски не входят в комплект поставки), 16 портов с поддержкой PoE",1158,"3 года"]
[null,"HEN64304","64-канальный NVR, поддержка кодека H.265, поддержка камер с разрешением до 12 Мп (4K), суммарная скорость записи 1920 кадров/с при разрешении 4K, возможность установки 8 дисков SATA (диски не входят в комплект поставки), 16 портов с поддержкой PoE",1218,"3 года"]
[null,null,"Аксессуары"]
[null,"HEN4EC8","Шасси для увеличения числа накопителей сетевого видеорегистратора HENxx204 и HENxx304, 8 SATA ",540,"3 года"]
[null,"HENHQATRAY","Подставка для установки видеорегистраторов HENXX10X в стойку 19\"",36,"3 года"]
[null,"HEN48VPS4CH","Запасной внешний блок питания для видеорегистратора HEN04103, 48 В пост. тока ",42,"3 года"]

{"sheet":"IP-камеры Performance","index":2,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Фото","Артикул","Описание","РРЦ с НДС","Гарантия"]
[null,null,"IP-камеры серии Performance с разрешением 4K UHD (8 Мп)"]
[null,"H4W8PR2","Купольная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR 120 дБ, КМОП-матрица 1/2 дюйма, разрешение 8 Мп (3840 х 2160), объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора 3,7-11 мм (F1.9), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 30 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый (IP66) вандалоустойчивый (IK10) корпус, рабочая температура от -30°C до +60°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профили S, G, Q), поддержка карты памяти microSDXC объемом до 128 Гбайт (класс 10, не входит в комплект поставки), белый корпус",450,"3 года"]
[null,"HBW8PR2","Цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR 120 дБ, КМОП-матрица 1/2 дюйма, разрешение 8 Мп (3840 х 2160), объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора 3,7-11 мм (F1.9), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 60 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый (IP66) вандалоустойчивый (IK10) корпус, рабочая температура от -30°C до +60°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профили S, G, Q), поддержка карты памяти microSDXC объемом до 128 Гбайт (класс 10, не входит в комплект поставки), белый корпус",450,"3 года"]
[null,null,"IP-камеры серии Performance с разрешением Full HD (2 Мп) и 2K (4 Мп)"]
[null,null,"Шарообразные камеры "]
[null,"HEW2PER2","Шарообразная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR (120 дБ),  КМОП-матрица 1/2,8 дюйма, разрешение 2 Мп (1920 х 1080), объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора 2,7-13,5 мм (F1.4), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 50 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый корпус (IP66), рабочая температура от -30°C до +60°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профиль S, G и Q), белый корпус",252,"3 года"]
[null,"HEW4PER2","Шарообразная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR (120 дБ),  КМОП-матрица 1/3 дюйма, разрешение 4 Мп (2688 х 1520), объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора 2,7-13,5 мм (F1.4), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 50 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый корпус (IP66), рабочая температура от -30°C до +60°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профиль S, G и Q), белый корпус",258,"3 года"]
[null,"HEW4PER2B","Шарообразная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR (120 дБ),  КМОП-матрица 1/3 дюйма, разрешение 4 Мп (2688 х 1520), объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора 2,7-13,5 мм (F1.4), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 50 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый корпус (IP66), рабочая температура от -30°C до +60°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профиль S, G и Q), черный корпус",258,"3 года"]
[null,"HED2PER3","Шарообразная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон DWDR, КМОП-матрица 1/3 дюйма, разрешение 2 Мп (1920 х 1080), фиксированный объектив 2,8 мм (F2.0), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 25 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый корпус (IP66), рабочая температура от -30°C до +55°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профиль S), белый корпус",102,"3 года"]
[null,"HEW4PER3","Шарообразная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR (120 дБ), КМОП-матрица 1/3 дюйма, разрешение 4 Мп (2688 х 1520), фиксированный объектив 2,8 мм (F2.0), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 25 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый корпус (IP66), рабочая температура от -30°C до +55°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профиль S), белый корпус",144,"3 года"]
[null,"HEW4PER3B","Шарообразная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR (120 дБ),  КМОП-матрица 1/3 дюйма, разрешение 4 Мп (2688 х 1520), фиксированный объектив 2,8 мм (F2.0), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 25 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый корпус (IP66), рабочая температура от -30°C до +55°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профиль S), черный корпус",144,"3 года"]
[null,null,"Сверхкомпактные купольные камеры со встроенным микрофоном"]
[null,"H2W2PER3","Микрокупольная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR 120 дБ, КМОП-матрица 1/2,8 дюйма, разрешение 2 Мп (1920 х 1080), фиксированный объектив 2,8 мм (F2.0), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 20 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, встроенный микрофон, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый (IP66) вандалоустойчивый (IK10) корпус, рабочая температура от -30°C до +60°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профили S, G, Q), поддержка карты памяти microSDXC объемом до 128 Гбайт (класс 10, не входит в комплект поставки), белый корпус",210,"3 года"]
[null,"H2W4PER3","Микрокупольная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR 120 дБ, КМОП-матрица 1/3 дюйма, разрешение 4 Мп (2688 х 1520), фиксированный объектив 2,8 мм (F2.0), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 20 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, встроенный микрофон, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый (IP66) вандалоустойчивый (IK10) корпус, рабочая температура от -30°C до +60°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профили S, G, Q), поддержка карты памяти microSDXC объемом до 128 Гбайт (класс 10, не входит в комплект поставки), белый корпус",222,"3 года"]
[null,null,"Купольные камеры "]
[null,"H4W4PER2","Купольная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR 120 дБ, КМОП-матрица 1/3 дюйма, разрешение 4 Мп (2688 х 1520), объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора 2,7-13,5 мм (F1.4), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 45 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый (IP66) вандалоустойчивый (IK10) корпус, рабочая температура от -30°C до +60°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профили S и G), поддержка карты памяти microSDXC объемом до 128 Гбайт (класс 10, не входит в комплект поставки), белый корпус",255,"3 года"]
[null,"H4W4PER3","Купольная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR (120 дБ),  КМОП-матрица 1/3 дюйма, разрешение 4 Мп (2688 х 1520), фиксированный объектив 2,8 мм (F2.0), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 25 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый (IP66) вандалоустойчивый (IK10) корпус, рабочая температура от -30°C до +60°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профиль S), белый корпус",156,"3 года"]
[null,null,"Камеры в цилиндрическом корпусе"]
[null,"HBD2PER1","Цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон DWDR, КМОП-матрица 1/2,9 дюйма, разрешение 2 Мп (1920 х 1080), фиксированный объектив 3,6 мм (F2.0), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 30 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый корпус (IP66), рабочая температура от -30°C до +55°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профиль S), белый корпус",111,"3 года"]
[null,"HBW2PER1","Цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR 120 дБ, КМОП-матрица 1/2,8 дюйма, разрешение 2 Мп (1920 х 1080), фиксированный объектив 3,6 мм (F2.0), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 30 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый корпус (IP66), рабочая температура от -30°C до +60°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профили S и Q), белый корпус",144,"3 года"]
[null,"HBW4PER1","Цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR (120 дБ),  КМОП-матрица 1/3 дюйма, разрешение 4 Мп (2688 х 1520), фиксированный объектив 3,6 мм (F2.0), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 30 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый корпус (IP66), рабочая температура от -30°C до +55°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профиль S), белый корпус",156,"3 года"]
[null,"HBW2PER2","Цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR 120 дБ, КМОП-матрица 1/2,8 дюйма, разрешение 2 Мп (1920 х 1080), объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора 2,7-13,5 мм (F1.4), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 60 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый корпус (IP66), рабочая температура от -30°C до +60°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профили S, G, Q), поддержка карты памяти microSDXC объемом до 128 Гбайт (класс 10, не входит в комплект поставки), белый корпус",255,"3 года"]
[null,"HBW4PER2","Цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN), широкий динамический диапазон WDR 120 дБ, КМОП-матрица 1/3 дюйма, разрешение 4 Мп (2688 х 1520), объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора 2,7-13,5 мм (F1.4), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 50 м, кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264, питание PoE или 12 В пост. тока, водонепроницаемый корпус (IP66), рабочая температура от -30°C до +60°C (холодный старт), поддержка спецификации ONVIF (профили S и G), поддержка карты памяти microSDXC объемом до 128 Гбайт (класс 10, не входит в комплект поставки), белый корпус",270,"3 года"]
[null,null,"Специальные IP-камеры серии Performance"]
[null,null,"Высокоскоростные поворотные (PTZ) IP-камеры c ИК-подсветкой"]
[null,"HDZP252DI","Поворотная IP-камера, разрешение 2 Мп (1920х1080), 60 кадров/с, 25-кратный оптический трансфокатор (4,8-120 мм), WDR 120 дБ, три потока, поддержка кодека H.265, ИК-подсветка до 100 м, 2 тревожных входа и 1 выход, аудио вход и выход, питание PoE+ или 12 В пост. тока, поддержка карты памяти microSDXC до 128 Гбайт, обнаружение лиц",546,"3 года"]
[null,"HDZP304DI ","Поворотная IP-камера, разрешение 4 Мп (2592х1520), 60 кадров/с, 30-кратный оптический трансфокатор (4,5-135 мм), WDR 120 дБ, три потока, поддержка кодека H.265, ИК-подсветка до 100 м, 2 тревожных входа и 1 выход, аудио вход и выход, питание PoE+ или 24 В перем. тока, поддержка карты памяти microSDXC до 128 Гбайт, обнаружение лиц, автоматическое слежение за объектами",972,"3 года"]

{"sheet":"Монтажные аксессуары для камер","index":3,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Фото","Артикул","Описание","РРЦ с НДС","Гарантия"]
[null,null," Монтажные аксессуары для IP-камер серии Performance"]
[null,"HBS2-BB","Монтажная коробка для камеры. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - белый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",26.4,"3 года"]
[null,"HB34S2-CM","Кронштейн для установки камеры на внешний угол. Материал корпуса - сталь SECC, цвет - белый. Требуется приобретение соответствующей монтажной коробки! Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",24,"3 года"]
[null,"HB34S2-CMB","Кронштейн для установки камеры на внешний угол. Материал корпуса - сталь SECC, цвет - черный. Требуется приобретение соответствующей монтажной коробки! Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",24,"3 года"]
[null,"HEJB","Монтажная коробка для камеры. Материал корпуса - литой алюминий и сталь SECC, цвет - белый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",13.2,"3 года"]
[null,"HQA-BB1","Монтажная коробка для камеры. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - белый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",22.8,"3 года"]
[null,"HQA-BB2","Монтажная коробка для камеры. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - белый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",26.4,"3 года"]
[null,"HQA-BB2G","Монтажная коробка для камеры. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - серый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",26.4,"3 года"]
[null,"HQA-BB3","Монтажная коробка для камеры. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - белый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",13.2,"3 года"]
[null,"HQA-BB3G","Монтажная коробка для камеры. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - серый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",13.2,"3 года"]
[null,"HQA-BB4","Монтажная коробка для камеры. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - белый. Используется совместно с HQA-PM2 или HQA-PM2B. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",15,"3 года"]
[null,"HQA-BB5","Монтажная коробка для камеры. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - белый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",15,"3 года"]
[null,"HQA-CB","Потолочный кронштейн. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - белый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",15,"3 года"]
[null,"HQA-CBE","Удлинитель для потолочного кронштейна. Используется совместно с HQA-CB. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - белый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",15,"3 года"]
[null,"HQA-IC","Кронштейн для установки камеры в подвесной потолок. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - белый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",15,"3 года"]
[null,"HQA-PK","Кронштейн для подвесного монтажа камеры. Используется совместно с HQA-CB. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - белый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",15,"3 года"]
[null,"HQA-PM2","Кронштейн для установки камеры на вертикальном столбе. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - белый. Требуется приобретение соответствующей монтажной коробки! Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",13.2,"3 года"]
[null,"HQA-PM2B","Кронштейн для установки камеры на вертикальном столбе. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - черный. Требуется приобретение соответствующей монтажной коробки! Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",13.2,"3 года"]
[null,"HQA-RS","Кронштейн с защитным козырьком. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - белый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",15,"3 года"]
[null,"HQA-WK","Кронштейн для установки камеры на стену. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - белый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",13.2,"3 года"]
[null,"HQA-WKB","Кронштейн для установки камеры на стену. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - черный. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",13.2,"3 года"]
[null,"HQA-WK2","Кронштейн для установки камеры на стену. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - белый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",16.8,"3 года"]
[null,"HQA-WK2G","Кронштейн для установки камеры на стену. Материал корпуса - литой алюминий, цвет - серый. Совместимость с аксессуаром см. в инструкции на камеру. ",16.8,"3 года"]